COMUNICADO

4 de junho de 2018

**Novo guindaste todo terreno GMK4090 da Grove é lançado pela primeira vez na América do Norte na Crane Days 2018**

* *O guindaste táxi com capacidade de 90 t possui a melhor tabela de carga para táxi da classe e seu design compacto permite manobras fáceis em canteiros de obra estreitos.*
* *O guindaste GMK4090 conta com o novo sistema de estabilizadores MAXbase, que amplia as opções de configuração do guindaste no canteiro de obra.*

Os visitantes da Crane Days 2018 da Manitowoc são os primeiros na América do Norte que viram o novo guindaste todo terreno GMK4090 da Grove, o melhor da classe. Ele é um dos vários novos modelos de guindaste apresentados no evento Crane Days, o que destaca a inovação e a velocidade proporcionadas ao seguir *O modo Manitowoc*, cujo resultando são os diversos novos modelos de guindastes para 2018.

O novo guindaste táxi GMK4090 oferece design moderno e compacto, com ênfase na facilidade de condução e na capacidade de manobra Para projetar o guindaste, a Manitowoc usou a ampla pesquisa VOC (Voz do Cliente), que revelou uma demanda por guindastes táxi leves e flexíveis na classe de capacidade de 90 t.

"O GMK4090 foi projetado com foco na flexibilidade e capacidade de manobra, de acordo com as necessidades de nossos clientes", afirmou Andreas Cremer, diretor global para guindastes todo terreno da Grove. "Com a melhor tabela de carga para táxi da classe e área de base compacta, este guindaste será ideal para diversas aplicações. E as várias opções de contrapeso também proporcionam versatilidade na rodagem, o que aumenta a eficiência e o retorno sobre o investimento para muitos proprietários".

O GMK4090 oferece uma lança MEGAFORM de 51 m com seis seções que utiliza o sistema de fixação com pinos TWIN-LOCK da Grove. Para aumentar o alcance geral, há um jib articulado de duas seções de 9,15 m que pode ser estendido com uma extensão de lança de 6 m, chegando a um comprimento total de jib de 21 m. O guindaste pode se deslocar com um contrapeso máximo de 18,3 t, dentro do limite de 12 t por eixo, e transportar até 9,1 t para o canteiro de obras sem a necessidade de um caminhão de transporte adicional. Esse recurso permite alta capacidade com baixos custos de transporte. Além disso, a distância entre os grupos de eixos dianteiros e traseiros foi ampliada além do requisito mínimo de s 2,4 m das leis sobre pontes dos EUA. Isso simplifica as licenças de rodagem, tornando o GMK4090 da Grove o guindaste táxi ideal.

O guindaste tem dimensões compactas, com largura estreita de 2,55 m, portanto, pode acessar e manobrar facilmente nos canteiros de trabalho mais apertados. O giro mínimo da parte traseira de apenas 3,5 m permite que o guindaste permaneça dentro da largura máxima do estabilizador, ao contrário de outros guindastes neste segmento que requerem mais folga para o giro da parte traseira. O GMK4090 também oferece o novo recurso opcional MAXbase como opcional. Essa configuração variável de estabilizador aumenta a flexibilidade de configuração do guindaste no canteiro de obras, especialmente ao montá-lo em canteiros com terrenos irregulares. O MAXbase também oferece mais capacidade em comparação com a tabela de carga padrão de 360°.

O GMK4090 inclui o CCS (Crane Control System) da Manitowoc, uma interface operacional fácil de usar agora padronizada em todos os guindastes da empresa e integrada a todos os novos modelos.

"Quando estávamos pensando em um novo modelo para nossa popular linha de guindastes táxi, tivemos de garantir que o GMK4090 fosse extremamente versátil em opções de deslocamento, configuração e elevação", explicou Cremer. “Esse é *O modo Manitowoc* em ação e o resultado é um novo guindaste que deve ajudar proprietários de guindastes a aumentar a eficiência e a utilização em suas frotas".

Os clientes da América do Norte que desejam ampliar suas frotas de guindastes táxi agora têm mais opções, podendo escolher três novos modelos GMK cheios de inovações. A Manitowoc também está apresentando o GMK5150L de 150 t e o GMK5250L de 250 t na Crane Days. Como o GMK4090, esses guindastes todo terreno foram lançados no mercado com a velocidade estipulada pelo *Modo Manitowoc.*

-FIM-

CONTATO

**Amy Marten**

Manitowoc

[amy.marten@manitowoc.com](mailto:amy.marten@manitowoc.com)

SOBRE A THE MANITOWOC COMPANY, INC.   
Fundada em 1902, a The Manitowoc Company, Inc. é uma das principais fabricantes de guindastes e soluções de elevação com instalações de fabricação, distribuição e serviços em 20 países. A Manitowoc é reconhecida como uma das grandes inovadoras e fornecedoras de guindastes de esteira, gruas e guindastes móveis para a indústria da construção pesada. Os produtos da empresa são complementados por uma série de serviços de suporte líderes no setor. Em 2017, as vendas líquidas da Manitowoc totalizaram US$ 1,6 bilhão, sendo que mais da metade foi gerada fora dos Estados Unidos.

THE MANITOWOC COMPANY, INC.

One Park Plaza – 11270 West Park Place – Suite 1000 – Milwaukee, WI 53224, EUA

T +1 920 684 4410

[**www.manitowoc.com**](http://www.manitowoccranes.com/)