COMUNICADO

8 de abril de 2019

**Manitowoc lança três novos guindastes todo terreno Grove na bauma 2019**

* *O novo GMK5250XL-1 possui uma lança de 78,5 m — a mais longa da categoria de cinco eixos.*
* *Ele aparece ao lado dos guindastes GMK3050-2 e GMK3060L, que fazem na Alemanha sua primeira aparição pública.*

A Manitowoc lança durante a bauma 2019 um imponente guindaste da categoria de cinco eixos e dois novos modelos de três eixos. Andreas Cremer, diretor global de produtos para guindastes todo terreno da Manitowoc, afirmou que o lançamento dos novos modelos é resultado da aceleração no desenvolvimento de produtos da empresa graças ao *Modo Manitowoc* e ao compromisso contínuo com a fabricação de guindastes que oferecem excelente retorno sobre investimento.

“Acreditamos no desenvolvimento de guindastes que nossos clientes poderão usar em uma ampla variedade de projetos e que ofereçam o melhor retorno sobre investimento”, disse Cremer. “O GMK5250XL-1 é um ótimo exemplo disso. Ele é uma versão aprimorada do nosso GMK5250L, mas 8,5 m de lança foram adicionados para aumentar o alcance e permitir a realização de mais trabalhos. Ao mesmo tempo, mantivemos o desempenho de elevação, a capacidade de manobra e a rápida configuração do GMK5250L, características líderes da classe que fazem dele uma opção bastante popular entre nossos clientes”.

**Excelência sobre cinco eixos**

O GMK5250XL-1 tem a lança principal mais longa de todos os guindastes todo terreno de cinco eixos, com 78,5 m, além de possuir as melhores capacidades de elevação do setor. Como todos os guindastes todo terreno Grove, ele é equipado com a suspensão Megatrak e com o sistema de fixação da lança Twin-Lock. O guindaste também está disponível com a função de estabilizador de configuração variável MAXbase, para mais versatilidade no canteiro de obras.

As opções do GMK5250XL-1 incluem a turboembreagem VIAB com retardador, usada pela primeira vez no GMK5250L original. A unidade VIAB permite partida e frenagem livres de desgaste, ampliando a capacidade de manobra e o conforto do operador. Além de seus recursos de alto desempenho, o guindaste tem tamanho compacto, o que o torna ideal para o uso em áreas movimentadas e urbanas.

**Inovação sobre três eixos**

Na categoria de três eixos, o GMK3060L impõe novos padrões de excelência e inclui uma potente lança MEGAFORM de sete seções com 48 m de lança principal e altura máxima da ponta de 65 m ao operar com seu jib completo.

Para fins de consistência e controle, o guindaste de 60 t possui o Sistema de Controle do Guindaste (CCS) da Manitowoc com configurador de lança, que permite uma instalação rápida e eficiente. Com seu transportador compacto, o GMK3060L se adapta a ambientes apertados, o que, mais uma vez, torna-o uma excelente opção para obras urbanas ou projetos congestionados.

O GMK3060L é acompanhado pelo novo GMK3050-2, uma atualização do GMK3050-1, o tradicional guindaste de três eixos da Grove. Ele oferece uma lança principal de 40 m, velocidades rápidas de operação e uma configuração de contrapeso único que facilita o uso. Seu motor e projeto foram atualizados para satisfazer os requisitos mais recentes da Euromot 5 (que também abrange os regulamentos de Tier 4 Final e Tier 3 nos EUA e no restante do mundo).

O GMK5250XL-1 e o GMK3060L têm o tamanho mais compacto de sua classe, bem como as melhores tabelas de carga da classe quando configurados no modo de táxi, com 12 t por eixo.

**Imbatíveis em todos os aspectos**

Além dos novos três modelos de guindastes todo terreno, a Manitowoc está exibindo o GMK4090 e o GMK6300L-1, lançados nos últimos 18 meses. O GMK4090 foi lançado no final de 2017, enquanto o GMK6300L-1 foi apresentado no primeiro trimestre do ano passado.

O GMK4090 ressalta a liderança da Grove em projetos de “guindastes táxi” — máquinas leves e flexíveis que podem ser otimizadas para transporte e elevação, dependendo das necessidades do usuário. Ele tem capacidade máxima de 90 t, uma lança principal de 51 m e uma altura máxima da ponta de 57 m. O GMK4090 pode ser transportado com até 18,3 t de contrapeso ou 9,1 t como um único veículo quando configurado para menos de 12 t por eixo.

O GMK6300L-1 é o sucessor do altamente popular GMK6300L. Ele tem capacidade máxima de 300 t e altura máxima da ponta de 120 m quando está operando com sua lança de 80 m e jib de 37 m. Ao operar usando a lança principal, ele pode elevar até 14 t na altura máxima operando em um raio de 14 m a 28 m, o que o torna a opção perfeita para a montagem de guindastes de torre. Ele possui um motor Mercedes Benz de 430 kW (Euromot4/EPA Tier 4 Final) que oferece mais economia de combustível em comparação com seu predecessor.

“Os guindastes todo terreno Grove oferecem desempenho potente de elevação, mobilidade fora de estrada superior e velocidades rápidas em rodovias”, concluiu Cremer. “Eles são fabricados com as técnicas de fabricação Lean mais exigentes do setor, que proporcionam uma linha de guindastes líderes da classe de 60 t a 450 t”.

A bauma 2019 é a 32a edição da maior feira comercial do mundo de maquinário para construção, máquinas para materiais de construção, máquinas para mineração, veículos de construção e equipamentos de construção. A feira acontece de 8 a 14 de abril e a Manitowoc está localizada nos estandes FS 1201, FS1202 e FS1302/1.

-FIM-

CONTATO

**Insa Heim**

Manitowoc

T +49 4421 294 4170

[insa.heim@manitowoc.com](mailto:insa.heim@manitowoc.com)

SOBRE A THE MANITOWOC COMPANY, INC.

Fundada em 1902, a The Manitowoc Company, Inc. é uma das principais fabricantes de guindastes e soluções de elevação com instalações de fabricação, distribuição e serviços em 20 países. Nos Estados Unidos, as marcas Grove, Manitowoc, National Crane, Potain e Shuttlelift são vendidas e recebem suporte da Grove US, LLC, uma subsidiária da The Manitowoc Company, Inc. Em 2018, as vendas líquidas da Manitowoc totalizaram US$ 1,8 bilhão, sendo que mais da metade foi gerada fora dos Estados Unidos.

THE MANITOWOC COMPANY, INC.

One Park Plaza – 11270 West Park Place – Suite 1000 – Milwaukee, WI 53224, EUA

T +1 414 760 4600

[**www.manitowoc.com**](http://www.manitowoccranes.com/)