PRESSEMITTEILUNG

30. September 2022

**Neustädter Yachthafen ancora Marina GmbH entscheidet sich für den Geländekran RT550E von Grove**

* *Dank seiner Vielseitigkeit und Manövrierbarkeit eignet sich der Grove-Geländekran RT550E für eine breite Vielfalt von Einsätzen rund um den Yachthafen an der Lübecker Bucht.*
* *Weil der Kran mit hochwertigen Yachten hantiert, ist ein fehlerfreier Betrieb unabdingbar. Sichergestellt wird dies durch einen engen Wenderadius und das CCS-Kransteuerungssystem.*
* *Der Grove RT550E zeichnet sich durch den längsten Ausleger (39 m) und die höchste Traglast (45 t) in seiner Klasse aus.*

Der größte und modernste private Yachthafen der Ostsee hat einen Grove [RT550E](https://www.manitowoc.com/de/grove/gelaendekrane/rt550e)-Geländekran in Empfang genommen, der für verschiedene Aufgaben vorgesehen ist, darunter Reparaturen, Bauarbeiten, Bootsverlegungen, Mastinstallationen und allgemeine Wartungsarbeiten. Der Eigentümer ancora Marina GmbH aus Neustadt in Holstein wählte diesen Kran aufgrund seiner beeindruckenden Tragfähigkeit von 45 t und seines 39 m langen Hauptauslegers aus.

„In einem Yachthafen wie dem unseren kann ein schlecht ausgeführter Hub oder ein unachtsames Manövrieren sehr schnell zu kostspieligen Schäden führen. Aufgrund der klaren und souveränen Bedienbarkeit unseres neuen, kompakten Grove RT550E müssen wir uns in dieser Hinsicht jedoch keinerlei Sorgen machen“, sagte Ralf Schmidt, Leiter operative Dienste bei der ancora Marina GmbH. „Für die Durchführung verschiedenster Einsätze waren ebenso die hervorragenden Tragfähigkeiten und Reichweiten des Kranes ein wichtiges Kaufkriterium für uns.”

**Kran ahoi!**

Dank seines Radstands von nur 3,66 m, der den knapp bemessenen Wenderadius von 7,02 m im Zweirad-Lenkmodus ermöglicht, eignet sich der Kran ideal für beengte Platzverhältnisse, wie sie für den Yachthafen typisch sind. Wenn auf noch engerem Raum manövriert werden muss, kann der Kran auch im Vierrad-Lenkmodus (mit Hundegang- und Allradbetrieb) betrieben werden. Diese Bewegungsflexibilität bedeutet eine Reduzierung des Zeitaufwands für die Positionierung des Krans, sodass komplexe Hubarbeiten schnell und einfach ausgeführt werden können.

Mit dem fünfteiligen MEGAFORM™-Hauptausleger, der von 9,9 m auf 39 m ausgefahren werden kann, ist auch für die nötige Reichweite gesorgt. Und selbst bei maximaler Ausladung mangelt es nicht an Kraft – so hebt der Kran bei 32 m locker Lasten von 0,7 t. Das ist mehr als genug, um den täglichen Hubanforderungen im Hafen gerecht zu werden.

Das beliebte und intuitive, im RT550E serienmäßige CCS-Kransteuerungssystem von Manitowoc ermöglicht ein bedienerfreundliches Auswählen der Auslegerlängen mittels des Auslegerkonfigurators – einer weiteren Funktion, die für ancora Marina von besonderem Interesse war. Sie vereinfacht das teleskopische Ein- und Ausfahren des Auslegers und steigert die Produktivität und Effizienz. Zwei Vollfarb-Grafikdisplays für einen klaren Blick auf das Geschehen und an der Armlehne montierte Jog-Dial-Bedienelemente für eine einfache Navigation und Dateneingabe sorgen dafür, dass der Kranfahrer jederzeit über alle relevanten Informationen verfügt und auf die nötige Unterstützung zählen kann.

Sobald sich der Kran in Position befindet, schaffen seine in drei Positionen ausfahrbare Abstützträger (0 %, 50 % und ganz ausgeschoben) mit invertierten Abstützzylindern ein festes Fundament, sodass jeder Hub reibungslos ausgeführt wird.

**Ein verheißungsvoller Anfang**

„Hier bei der ancora Marina herrscht das ganze Jahr über ein reges Treiben. Deshalb ist der Grove RT550E dank seiner Manövrierbarkeit und Bedienerfreundlichkeit ein wichtiges Element unseres Betriebs“, so Schmidt weiter. „Er hat bei seinen bisherigen Einsätzen voll überzeugt; was unsere Kranfahrer besonders beeindruckt, ist die komfortable Rundumsicht-Kabine, die ihnen die Arbeit enorm erleichtert.“

Der RT550E ist einer von mehreren Grove-Geländekranen, die im Manitowoc-Werk in Niella Tanaro, Italien, gebaut werden. Andere aus diesem Werk hervorgehende Modelle sind der RT530E-2, der RT540E, der GRT655/655L, der GRT880 und der GRT8100.

Die ancora Marina GmbH bietet 1400 Liegeplätze für Schiffe von 6 bis 35 m. Darüber hinaus sind mehrere Winterlagerhallen mit einer Gesamtfläche über 21 000 m2 und ein asphaltiertes Außengelände mit einer Lagerfläche von weiteren 20 000 m2 verfügbar. Die Anlage bietet ihren Kunden das ganze Jahr über einen kompetenten Yachtservice und -support, wozu auch komplexe Reparaturen gehören.

Weitere Informationen über den Grove RT550E finden Sie [hier](https://www.manitowoc.com/de/grove/gelaendekrane/rt550e).

–ENDE–

ANSPRECHPARTNER

**Insa Heim**

Marketing Communication Manager | Mobilkrane Europa & Afrika

Manitowoc

Tel. +49 4421 294 4170

insa.heim@manitowoc.com

ÜBER THE MANITOWOC COMPANY INC.

The Manitowoc Company, Inc. wurde 1902 gegründet und bietet auf ihren Märkten seit 120 Jahren qualitativ hochwertige, kundenorientierte Produkte und Servicedienstleistungen. Manitowoc gehört zu den weltweit führenden Anbietern hochentwickelter Hebelösungen. Mit seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften entwirft, produziert, vermarktet und betreut Manitowoc unter den Handelsmarken Aspen Equipment, Grove, Manitowoc, MGX Equipment Services, National Crane, Potain und Shuttlelift umfassende Produktreihen von hydraulischen Mobilkranen, Gitterauslegerraupenkranen, LKW-Aufbaukranen und Turmdrehkranen.

THE MANITOWOC COMPANY, INC.

One Park Plaza – 11270 West Park Place – Suite 1000 – Milwaukee, WI 53224, USA

Tel. +1 414 760 4600

[**www.manitowoc.com**](http://www.manitowoccranes.com/)